**Dispensador de jabón mural**

Dispensador de jabón líquido para instalación transmuro

Acero inoxidable 304 pulido

Referencia: **729170**

Información de prescripción

Dispensador de jabón mural.

Modelo para instalación transmuro hasta 190 mm.

Dispensador de jabón líquido.

Cuerpo y pulsador de acero inoxidable 304 pulido.

Sistema antigoteo (estanco al agua).

Para depósito alejado (suministrado sin depósito) con tubo flexible de 1,20 m.

Dipensador de jabón mural con garantía de 30 años.