**Grifo electrónico para lavabo BLACK BINOPTIC**

A red

Transmuro 190 mm, caño con interior liso, L.205 mm

Referencia: **379DERB**

Información de prescripción

Grifo electrónico negro mate para lavabo, instalación transmuro:

Caja electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador 230/12 V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Filtro y electroválvula M3/8".

Cuerpo de latón cromado.

Acabado cromado color negro mate.

Caño L.205 mm para instalación transmuro ≤ 190 mm.

Cable detector L.120, latiguillos flexibles de alimentación y fijación agrupados.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.