**Dispensador de jabón electrónico TEMPOMATIC 4**

Dispensador de jabón líquido, jabón espuma o gel hidroalcohólico

A red, acero inoxidable 304 cromado, depósito 1L

Referencia: **512041P**

Información de prescripción

Dispensador de jabón mural electrónico.

Dispensador de jabón líquido o jabón espuma o gel hidroalcohólico.

Sin contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 cromado.

Bomba dosificadora antidesperdicio.

Caja de control electrónica y depósito para jabón extraíble independientes que permite ser instalado bajo el lavabo.

Dispensador de jabón automático: alimentación a red con transformador de 230/6 V.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. o para jabón especial de espuma.

Compatible con gel hidroalcohólico.

Longitud total del caño: 135 mm.

Suministrado con depósito de 1 litro.

Dispensador electrónico de jabón mural con garantía de 30 años.

CE.