**Dispensador de jabón electrónico TEMPOMATIC 4**

Dispensador de jabón líquido, jabón espuma o gel hidroalcohólico

A red, acero inoxidable 304 cromado, tubo de 1,2 m

Referencia: **512141P**

Información de prescripción

Dispensador de jabón mural electrónico.

Dispensador de jabón líquido o jabón espuma o gel hidroalcohólico.

Sin contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 cromado.

Bomba dosificadora antidesperdicio.

Caja de control electrónica independiente que permite ser instalada bajo el lavabo.

Dispensador de jabón electrónico: alimentación a red con transformador de 230/6 V.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. o para jabón especial de espuma.

Longitud total del caño: 135 mm.

Se suministra con un tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado (no incluido).

Dispensador electrónico de jabón mural con garantía de 30 años.

CE.