**Dispensador de jabón electrónico TEMPOMATIC 4**

Dispensador de jabón líquido, jabón espuma o gel hidroalcohólico

A pilas, acero inox. 304 cromado, depósito 1L

Referencia: **512036P**

Información de prescripción

Dispensador de jabón de repisa electrónico.

Dispensador de jabón líquido o espuma o gel hidroalcohólico.

Sin contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 cromado.

Bomba dosificadora antidesperdicio.

Caja electrónica y depósito extraíble independientes para una instalación bajo el lavabo.

Dispensador de jabón electrónico: alimentación a pilas.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. o para jabón especial de espuma.

Compatible con el gel hidroalcohólico.

Longitud total del caño: 111 mm.

Se suministra con un depósito de 1 litro.

Dispensador de jabón electrónico de repisa con garantía de 30 años.

CE.