**Módulo 2 funciones para instalar detrás de un espejo**

Secamanos, dispensador de jabón

Instalación detrás de un espejo-mueble, a red

Referencia: **510207I**

Información de prescripción

Módulo 2 funciones: dispensador de jabón electrónico y secamanos eléctrico de aire pulsado.

• Instalación rápida y sencilla para incoporar en un armario o detrás de un espejo.

• Fijaciones del soporte por detrás y por los lados.

• Soporte en acero inoxidable 304, grosor de 1,2 mm.

• Se suministra con pictogramas autoadhesivos para indicar la posición de las distintas funciones en el espejo/mueble: jabón, aire.

• Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.

• Garantía 30 años (3 años para el secamanos).

• CE.