**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP 3**

Fijación reforzada

Referencia: **703000**

Información de prescripción

Grifo con pulsador para lavabo de repisa:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Fijación con contratuerca.

Garantía de 30 años.