**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP 3**

Mural, 3/8"

Referencia: **703201**

Información de prescripción

Grifo con pulsador mural para lavabo:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M3/8".

Garantía 30 años.