**Caja de empotramiento TEMPOMATIC 4 de ducha**

A pilas, kit 1/2

Empotrada, estanca

Referencia: **443PBOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC 4 de ducha kit 1/2:

Marco con junta de estanqueidad.

Conexión hidráulica por el exterior y mantenimiento por la parte delantera.

Instalación modulable (raíles, tabique macizo o panel).

Compatible con los paramentos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).

Llave de corte y de ajuste del caudal, filtro, válvula antirretorno y electrválvula integrados y accesibles por la parte delantera.

Entrega en 2 kits: purga de la red protegida sin elemento sensible.

Garantía de 30 años.

A pedir junto con la placa de control réf. 443218.