**Cuerpo de alimentación empotrado para SPORTING 2 SECURITHERM**

Para SPORTING 2 SECURITHERM a red - Kit 1/2

Compacto, alimentación superior o inferior

Referencia: **714012**

Información de prescripción

Cuerpo de alimentación empotrado, kit 1/2:

Cuerpo de alimentación compacto para panel de ducha SPORTING 2 SECURITHERM a red.

Alimentación empotrada superior o inferior.

Se suministra con tapas instaladas para facilitar el test de presión.

Instalación fácil de la placa de fijación: sistema de bayoneta para mantener las tapas.

Fijación con tornillo o crimpadora.

Instalación modulable (raíles, tabique macizo):

- Instalación sobre raíles (con o sin distanciadores suministrados): compatible con los paramentos de 24 a 68 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 48 mm).

- Instalación en tabique macizo: compatible con los paramentos de 0 a 68 mm.

Purga segura de la red, sin elemento sensible.

Conexiones M1/2".

Garantía de 30 años.

A pedir junto con el SPORTING 2 SECURITHERM con alimentación empotrada a red, referencia 714910.