**Cuerpo de alimentación empotrado para SPORTING 2 SECURITHERM**

Para SPORTING 2 SECURITHERM a pilas o temporizado - Kit 1/2

Compacto, alimentación superior o inferior

Referencia: **714612**

Información de prescripción

Cuerpo de alimentación de agua empotrado, kit 1/2 :

Cuerpo de alimentación compacto para panel de ducha SPORTING 2 SECURITHERM a pilas o temporizado.

Alimentación empotrada superior o inferior.

Se suministra con tapas instaladas para facilitar el test de presión.

Placa de fijación fácil de instalar: montaje en bayoneta para mantener las tapas.

Fijación mediante tornillo o crimpadora.

Instalación modulable (raíles, tabique macizo):

- Instalación en raíles (con o sin distanciadores suministrados): compatible con paramentos de 24 a 68 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 48 mm).

- Instalación en tabique macizo: compatible con paramentos de 0 a 68 mm.

Purga de la red protegida sin elemento sensible

Conexiones M1/2".

Garantía de 30 años.

A pedir junto con el SPORTING 2 SECURITHERM con alimentación empotrada a pilas, referencia 714916.