**Grifo mezclador temporizado para lavabo TEMPOSTOP MIX 4**

Sin llaves de corte

Maneta de temperatura lateral

Referencia: **704910**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado para lavabo de repisa:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles PEX H3/8", filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada por 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste de temperatura lateral con maneta estándar y limitador de temperatura regulable.

Garantía de 30 años.