**Caja de control electrónica**

Para TEMPOMATIC 4

A pilas

Referencia: **490454**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Para TEMPOMATIC 4.

Funciona con una alimentación a pilas 6V (incluidas).

Dimensiones: 56 mm, Ø 51.