**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 5**

A red, transformador empotrado, mural

Para tabiques, L. 180, electrónica integrada

Referencia: **499410**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico de lavabo transmuro:

Alimentación a red 230/6 V.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (~ 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detector de presencia mediante infrarrojo activo, optimizado gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado.

Seguridad antiblocaje.

Ajuste de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 ans.