**Lavabo mural negro AQUEDUTO**

Acero inoxidable 304 negro mate - Con desagüe oculto

Sin orificio para grifería

Referencia: **120150BK**

Información de prescripción

Lavabo mural, 700 x 440 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado de Teflon® negro mate.

Acabado anticortes.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Se suministra con elementos de fijación y escuadras.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN-14688.

Peso: 12 kg.

Garantía 30 años.