**Separador para urinario colectivo L**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - H. 1020 mm

Referencia: **100910**

Información de prescripción

Separador para urinario colectivo L para encastrar.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 3 mm.

Se fija directamente al urinario en el lugar deseado.

Sólo es adecuado para urinarios colectivo L para encastrar con ref. 130200, 130210 y 130220.

Peso: 3,90 kg.

Garantía de 30 años.