**Separador para urinario LP colectivo**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - H. 770 mm

Separador para urinario LP colectivo

Referencia: **100920**

Información de prescripción

Separador para urinario LP colectivo a suelo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 3 mm.

Se fija directamente al urinario en el lugar deseado.

Sólo es adecuado para urinarios LP colectivos a suelo con ref. 130300, 130310 y 130320.

Peso: 2,75 kg.

Garantía de 30 años.