**Fuente de agua mural SD**

Con grifo cuello de cisne

Referencia: **180810**

Información de prescripción

Fuente de agua mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Incluye un grifo cuello de cisne para rellenar botellas de agua o cantimploras : cuerpo de latón cromado y caño de acero inoxidable, cierre instantáneo y caudal ajustable, conexión M3/8".

Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.

Desagüe 1¼".

Incluye elementos de fijación.

Peso: 3 kg.

Garantía 30 años.