**Cuerpo de alimentación empotrado**

Alimentación a red, Kit 1/2

Referencia: **484012**

Información de prescripción

Cuerpo de alimentación empotrado, Kit 1/2:

Para TEMPOMATIC MIX 4 mural con conexión directa a la tubería.

Compatible con una alimentación a red 230/6 V.

Instalación modulable (raíles, pared maciza, panel).

Compatible con tabiques de 0 a 35 mm.

Purga segura de la red, sin elemento sensible.

Garantía de 30 años.

A pedir junto con las referencias 493500 o 493400.