**Desagüe On/Off**

Desagüe para lavabo 1"1/4

Referencia: **581000**

Información de prescripción

Desagüe de lavabo M1"1/4 con válvula de acero inoxidable, abierto con flujo libre.

Recomendado para cualquier lavabo equipado con grifería electrónica o temporizada y lavamanos con rebosadero.

Apertura/cierre mediante una simple presión con el dedo en el desagüe.