**Barra de apoyo recta ECO brillo, 600 mm Ø 25**

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Ø 25, fijaciones visibles

Referencia: **536**

Información de prescripción

Barra de apoyo recta ECO brillo para persona con movilidad reducida (PMR).

Tubo Ø 25, distancia entre ejes 600 mm.

Acero inoxidable 304 pulido brillo.

Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.

Garantía 30 años.