**Barra de apoyo recta ECO blanco Ø 25, 300 mm**

Acero inoxidable epoxi blanco

Ø 25 mm, fijaciones visibles

Referencia: **1530**

Información de prescripción

Barra de apoyo recta ECO para PMR.

Tubo Ø 25 mm, entre ejes 300mm

Acero inoxidable epoxi blanco.

Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.

Garantía 30 años.