**Escobillero WC mural con escobilla y mango largo**

Modelo para fijación con bloqueo antirrobo

Nylon HR brillo blanco

Referencia: **4051N**

Información de prescripción

Escobillero WC mural con escobilla en poliamida de alta resistencia (Nylon).

Escobillero WC brillo blanco.

Mango largo ergonómico: facilita el uso para las personas con movilidad reducida (PMR) en silla de ruedas o con problemas para agacharse.

Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.

Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.

Altura: 515mm.

Fijación mural con bloqueo antirrobo.

Escobillero WC con garantía de 30 años.