**Portarrollos WC**

Portarrollos con tapa

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **566**

Información de prescripción

Portarrollos WC mural.

Portarrollos de papel higienico.

Tapa articulada de una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Mandril antirrobo de policarbonato: irrompible.

Acero inoxidable 304 pulido brillo.

Fijaciones ocultas.

Dimensiones: 119 x 140 x 80 mm.

Garantía 30 años.