**Portarrollos mural de 2 rollos de papel higiénico**

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **1660**

Información de prescripción

Portarrollos mural.

Portarollos para inodoro de 2 rollos de papel higiénico.

1 rollo de reserva.

Modelo antivandálico.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido brillo.

Dimensiones: 130 x 120 x 260 mm.

Garantía 30 años.