**Escobillero WC**

Modelo para suelo

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **4049S**

Información de prescripción

Escobillero WC.

Modelo resistente de escobillero con escobilla WC.

Modelo para suelo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.

Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Dimensiones: Ø 90 x 330 mm.

Garantía 30 años.