**Secador de pelo con enchufe para máquina de afeitar**

ABS blanco

Referencia: **6624**

Información de prescripción

Secador de pelo mural.

Activación mediante interruptor con sensor.

Interruptor de seguridad en el soporte.

2 temperaturas de secado.

Enchufe para máquina de afeitar.

Cubierta ABS blanco.

Dimensiones: 90 x 180 x 170 mm.

Peso: 1,3 kg.

Potencia: 1,200 W. Caudal de aire: 14 l/s.

Classe II. CE.

Garantía de 3 años.