**Toallero**

Ø 20, 1 barra

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **510788P**

Información de prescripción

Toallero 1 barra.

Modelo resistente.

Tubo Ø 20, longitud 600 mm.

Acabado de acero inoxidable 304 bacteriostático pulido brillo.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.