**Portarrollos WC mural**

Portarrollos con tapa

Hypereco

Referencia: **566TER**

Información de prescripción

Portarrollos WC mural Hypereco.

Acero inoxidable pulido brillo.

Dimensiones: 100 x 134 x 85 mm.