**Barra de esquina para cortina de ducha**

Fija

0,80 x 0,80 m

Referencia: **361**

Información de prescripción

Barra fija de esquina para cortina de ducha.

Barra para cortina de ducha de acero inoxidable 304 pulido brillo, grosor 1 mm.

Dimensiones: Ø 16 mm - 0,80 x 0,80 m.