**Mango de ducha 2 chorros M1/2" cromado**

Ø 60

Para grifo mezclador con mango de ducha extraíble

Referencia: **816**

Información de prescripción

Mango de ducha M1/2" Ø 60 con inversor automático.

Mango de ducha en ABS cromado.

2 chorros: chorro lluvia y masaje.