**Barra de ducha cromada**

Con repisa para jabón y abrazadera anticaída

Barra Ø 25

Referencia: **821**

Información de prescripción

Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 25 longitud máxima 632 mm y distancia entre ejes 602 mm.

Soporte cromado para mango de ducha regulable en altura e inclinable.

Abrazadera anticaída para mango de ducha (ref. 830).

Repisa para jabón cromada.