**Mango de ducha monojet M1/2" cromado**

Ø 70, antical

Referencia: **811**

Información de prescripción

Mango de ducha M1/2" Ø 70.

ABS cromado.

Monojet: chorro lluvia.

Sistema antical manual: los depósitos de cal se pueden eliminar frotando los pasadores.