**Mango de ducha 1 chorro M1/2" cromado**

Ø 100, antical

Referencia: **815**

Información de prescripción

Mango de ducha M1/2" Ø100.

ABS cromado.

1 chorro: chorro lluvia.

Sistema antical manual: los depósitos de cal se pueden eliminar frotando los pasadores.

Rociador de ducha con garantía de 30 años.