**Limitadores de caudal**

10 l/min ± 10 %

Referencia: **927015.5P**

Información de prescripción

Limitador de caudal.

FH1/2".

Recomendado para inversores automáticos de bañera-ducha.

Crea una contrapresión que mantiene la posición de la ducha en caso de baja presión.

10 l/min ± 10 % a 3 bar.

5 unidades.

Garantía 30 años.