**Salida de urinario**

Sin tuerca

1"1/4

Referencia: **776000**

Información de prescripción

Salida de urinario sin tuerca:

Entrada de Ø 50 con junta de compresión.

Salida M1"1/4.

Latón cromado.

Garantía 30 años.