**Tubo descarga**

Para inodoro con TEMPOMATIC, TEMPOFLUX o TEMPOCHASSE

PVC

Referencia: **769400**

Información de prescripción

Tubo de descarga para inodoro para transmuro/empotrar:

Para TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 y TEMPOCHASSE.

Tubo de PVC para empotrar o para transmuro.

Ø 26/32 (solo, sin boquilla de conexión).

L. 660 mm, H. 780 mm.

Garantía 30 años.