**Aireador antical**

H22/100

20 a 25 l/min, 5 piezas

Referencia: **22.5P**

Información de prescripción

Aireador antical sin economizador.

H22/100.

Caudal de 20 a 25 l/min a 3 bar.

Se suministran por 5 unidades.