**Aireador antical**

M24/100

De 20 a 25 l/min, 5 piezas

Referencia: **24.5P**

Información de prescripción

Aireador antical sin economizador.

M24/100.

Caudal de 20 a 25 l/min a 3 bar.

Se suministran por 5 unidades.