**Grifo de lavadora**

Mural

Cabezal con válvula, M1/2" - M3/4"

Referencia: **D276020**

Información de prescripción

Grifo mural con cabezal con válvula.

Maneta DELTA cromada.

Para alimentación de lavadora.

Protección anticontaminación por válvula antirretorno integrada.

M1/2" - M3/4".

Cuerpo de latón cromado.

Garantía 30 años.