**Señalética de acero inoxidable**

"Discapacitado mixto"

Adhesiva

Referencia: **510155S**

Información de prescripción

Silueta adhesiva acero inoxidable.

Acero inoxidable 304 pulido satinado.

Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Silueta "Discapacitado mixto".

Dimensiones: 230 x 125 mm.

Garantía 30 años.