**Lavabo mural AQUEDUTO**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Con desagüe oculto

Sin orificio para grifería

Referencia: **120150**

Información de prescripción

Lavabo mural, 700 x 400 mm.

Diseño minimalista y atemporal.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Dotado con elementos de fijación y escuadras.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN-14688.

Peso: 12 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0211150015]