**Plato de ducha extraplano**

900 x 900 mm

Referencia: **150600**

Información de prescripción

Plato de ducha para encastrar, 900 x 900 mm.

Adaptado para personas con movilidad reducida: plato de ducha extraplano.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Pendiente interior hacia el desagüe.

Incluye válvula de desagüe de 1"1/2 y sifón.

Superficie antideslizante.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14527.

Peso: 9,5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0513060000]