**Lavabo quirúrgico con peto bajo**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - 1 usuario

Sin orificio para grifería

Referencia: **181020**

Información de prescripción

Lavabo quirúrgico mural con peto de 75 mm.

Adaptado para su uso en hospitales y residencias de ancianos.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 usuario. Sin orificio para grifo.

Superficie lisa y esquinas interiores redondeados para su fácil limpieza.

Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso: 10,6 kg.

Garantía 30 años.