**Lavabo quirúrgico con peto bajo**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - 2 usuarios

Sin orificio para grifería

Referencia: **182020**

Información de prescripción

Lavabo quirúrgico mural con peto de 75 mm.

Adaptado para su uso en hospitales y residencias de ancianos.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

L. 1400 mm, 2 usuarios. Sin orificio para grifo.

Superficie lisa y esquinas interiores redondeados para su fácil limpieza.

Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso: 18,8 kg.

Garantía 30 años.