**Fregadero mural**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L. 460 mm

Referencia: **182400**

Información de prescripción

Fregadero mural con peto.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 0,9 mm.

Cubeta embutida, sin soldaduras.

Cubeta profunda.

Superficie lisa.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación y peto.

Posibilidad de añadir una rejilla abatible plegable en acero inoxidable (ref. 102400).

Peso: 4,6 kg.

Garantía 30 años.