**Aireador confort**

M16,5/100

Referencia: **925616.2P**

Información de prescripción

Aireador con chorro confort.

M16,5/100.

Para gamas TEMPOMIX con nuevo diseño,

TEMPOMIX 3 y TEMPOMATIC 4 murales.

2 unidades.