**Barra de apoyo abatible con pata Basic blanca, L. 760 mm**

Acero inoxidable epoxi blanco

Ø 32

Referencia: **511517W**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible Basic Ø 32 con pata de apoyo, para personas con movilidad reducida (PMR).

Barra de apoyo para inodoro o para ducha de acero inoxidable epoxi blanco-

Modelo con pata que se abate automáticamente: se utiliza como refuerzo cuando la fijación mural no es suficiente.

Altura de la pata ajustable de 760 a 780 mm.

Fijaciones visibles sobre placa de 6 agujeros.

Grosor de la pletina: 3,5 mm.

Dimensiones: 760 x 815 x 100 mm.

Garantía 30 años.

Marcado CE.