**Lavabo mural MINI BAILA**

Acero inoxidable 304 negro mate

Referencia: **121180BK**

Información de prescripción

Lavabo mural.

Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1 mm.

Acabado de Teflon® negro mate.

Acabado anticortes.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra sin válvula. Posibilidad de añadir una válvula en acabado negro (6110BK) o una válvula en acabado cromado (6110).

Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4,1 kg.

Garantía 30 años.