**Cartucho cerámico Ø35**

Cartucho con base

Referencia: **NSB262**

Información de prescripción

Cartucho cerámico clásico Ø35 con base y anillo central.

Cartucho ajustado a 5 l/min.

Para gama 2620/2621.